Efnisyfirlit

[Efnisyfirlit 1](#_Toc492602290)

[Endurnýjun svarðarlags og plantna – Almenn lýsing 1](#_Toc492602291)

[31.1 Endurnýjum svarðarlags og plantan 1](#_Toc492602292)

Endurnýjun svarðarlags og plantna – Almenn lýsing

a) Verksvið

 Verksviðið er endurnýjun svarðarlags og plantna. Innifalið er öll vinna við að fjarlægja svarðarlag og taka upp plöntur sem skal endurnýta, flytja á geymslustað og/eða leggja út og planta aftur.

c) Vinnugæði

Þegar nýta skal svarðarlagið í frágang skal hreinsa efstu 0,2 m jarðvegs og 2 m út fyrir fláafót eða efnistökusvæði. Ef fjalægja skal svarðarlagið skal því komið fyrir í görðum Við frágang á geymslustað skal gæta þess að vatn geti runnið frá görðunum. Ekki má aka vinnuvélum í görðunum. Taka skal upp og ganga frá plöntum, sem á að planta aftur eða endurnýta.

d) Prófanir, mælingar

Úttektamælingar skal gera á svæði sem eðlilegt er að mæla sem eina heild. Fjöldi mælipunkta miðast við að hægt sé að magntaka af nægjanlegri nákvæmni.

31.1 Endurnýjum svarðarlags og plantan

a) Um er að ræða endurnýjun svarðarlags og plantna  *[nánari lýsing]*

c) Svarðarlagið skal nýta sem efsta lag við frágang *[tilgreina hvar]*

Svarðarlagið skal fjarlægt og því komið fyrir *[tilgreina geymslustað]*

Plöntur skal taka upp og planta aftur eða endurnýta *[tilgreina hvernig og hvar]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða fjárhæð.

Mælieining: HT