## Aðgerðir vegna sigs -leiðbeining

a)

Hér væri hægt að hvar eða milli hvaða stöðva fargið er og setja það í textan undir nánari lýsing.

c)

Tiltaka skal:

* yfirhæð fyllingar
* efnisgerð fargs
* álagsþrep, lagþykktir í hverju álagsþrepi
* hve lengi farg stendur á fyllingunni

Þegar fyllt er á deigt undirlag skal fyrsta álagsþrep ekki vera meira en 19,6 kPa og hvert síðara álagsþrep ekki meira en 29,4 kPa.